Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №167

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ

### Председатель профкома Директор МАОУ СОШ №167

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В Гончар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.А Бабич  «21» мая 2014г. «21» мая 2014 г

 **Инструкция по охране труда**

**для учителя технического труда**

**ИОТ - 013 - 2014**

**I. Общие требования безопасности**

1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие соответствующееобразование и прошедшие медицинский осмотр.
2. Учителю необходимо :
	* знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
	* пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
	* руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
	* режим его труда и отдыха определяется графиком работы
3. Травмоопасность в учебных мастерских :
	* при ручной обработке дерева и металла
	* при работе на станках
	* поражение электротоком
	* при работе с электроинструментами
	* при электропаянии (ожоги кислотой)
4. Не хранить в мастерских инструменты
5. Не допускать к работе в мастерских посторонних лиц
6. Не проводить в мастерских занятий, не соответствующих профилю предмета
7. В мастерских должны быть первичные средства пожаротушения и аптечка для оказания первой помощи в случае травматизма
8. Иметь полотенце , мыло и раковину или умывальник
9. В мастерских иметь разработанные инструкции по технике безопасности труда для учащихся
10. Относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности
11. Соблюдать личную гигиену и ТБ - работать в спецодежде (халат, защитные очки)
12. Нести административную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.

**II. Требования безопасности перед началом работы**

* Подготовить рабочие места ( разложить заготовки и исправный рабочий инструмент )
* Проверить исправность электроосвещения и станков
* Проверить наличие защитных устройств и заземления
* Проветрить помещения учебных мастерских
* Не допускать нахождение учащихся в мастерских без учителя
* Следить за соблюдением чистоты и порядка в мастерских
* Провести соответствующий инструктаж с учащимися перед получением ими заданий

**III. Требования безопасности во время работы**

* Выдать учащимся для выполнения учебно-практических заданий рабочую форму (халат, защитные очки, берет)
* Показать правила безопасного обращения с рабочими инструментами для выполнения задания
* Контролировать надежность крепления заготовок на верстаках, токарном станке по дереву, при работе на сверлильном станке и в слесарных тисках
* Следить за соблюдением порядка на рабочих местах
* Соблюдать личную безопасность труда
* Контролировать выполнение инструкций по ТБ учащимися
* Не оставлять детей в мастерских без присмотра
* Не допускать учащихся к самостоятельному включению станков и электрооборудования

**IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

* В случае возникновения аварийных ситуаций во время занятий принять меры к эвакуации детей из помещений учебных мастерских
* Отключить электроэнергию главным выключателем (рубильником)
* В случае пожара сообщить о происшествии по 01, сообщить администрации и приступить к его ликвидации первичными средствами
* Оказать первую помощь в случае травматизма
* При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника

**V. Требования безопасности по окончании работы**

* Отключить подачу электроэнергии к задействованным на занятии станкам
* Организовать уборку рабочих мест при помощи щётки и совка
* Принять от учащихся инструменты и приспособления
* Принять от учащихся рабочую одежду и защитные очки
* Организовать уборку рабочего мусора
* Проветрить помещения учебных мастерских
* Выключить электроосвещение, закрыть помещение на ключ
* О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить администрации.

Инструкцию разработал ответственный по ОТ И.А Кузина

 С инструкцией по ОТ ознакомлен(а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_